**Таблица ГЭСН 13-02-002 Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке арзамит-5**

Состав работ:

01. Сортировка кирпича. 02. Подрубка кирпича. 03. Приготовление грунтовки и замазки.

04. Огрунтовка кирпича. 05. Кладка. 06. Затирка швов. 07. Контроль качества.

**Измеритель: 1 м3 кладки**

Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке арзамит-5

13-02-002-01 кладка кирпичом кислотоупорным на замазке арзамит-5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-02-002-01 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,69 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 1,10 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,06 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,53 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 1,95 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 1,37 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 140,00 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 110,00 |
| 113 0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марки КП, класс Б | кг | 2028,00 |