**Таблица ГЭСН 13-02-001 Кладка из кислотоупорного кирпича и керамических изделий на силикатной кислотоупорной замазке**

Состав работ:

01. Сортировка штучных материалов. 02. Подрубка кирпича (норма 1). 03. Резка керамических изделий (норма 2). 04. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 05. Приготовление раствора жидкого стекла. 06. Смешивание отвердителя с наполнителем. 07. Приготовление грунтовки и шпатлевки. 08. Огрунтовка основания. 09. Шпатлевка основания. 10. Кладка. 11.Затирка швов. 12. Контроль качества.

**Измеритель: 1 м3 кладки**

Кладка из кислотоупорного кирпича и керамических изделий на силикатной замазке

13-02-001-01 кирпичом кислотоупорным прямым сводов и перегородок

13-02-001-02 изделиями кислотоупорными керамическими для опорных конструкций (колосниковых решеток)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-02-  001-01 | 13-02-  001-02 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,53 | 16,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,0 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,41 | 1,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,85 | 0,50 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,50 | 0,50 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 1,95 | 1,95 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,64 | 0,12 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 113 0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | кг | 15,50 | 2,80 |
| 113 0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | кг | 103,00 | 18,80 |
| 113 0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | кг | 247,00 | 45,10 |
| 113 0063 | Кирпич кислотоупорный прямой , марки КП, класс Б | кг | 2018,00 |  |
| 113 0365 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций | кг |  | 2200,00 |