Таблица ГЭСН 13-10-001 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

Состав работ:

01. Приготовление рабочего состава полимерной композиции. 02. Нанесение лицевого слоя. 03. Удаление с помощью игольчатого валика пузырьков воздуха и растворителя из лицевого слоя.

**Измеритель: 100 м2 поверхности**

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

13-10-001-01 толщиной лицевого покрытия 1 мм

13-10-001-02 толщиной лицевого покрытия 2 мм

13-10-001-03 толщиной лицевого покрытия 3 мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед.измер. | 13-10-001-01 | 13-10-001-02 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 63,10 | 94,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,43 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,27 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,11 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,04 | 0,05 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 | маш.-ч | 3,48 | 4,64 |
| **4** | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
|  | Композиция полимерная | кг | 132,23 | 264,46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед.измер. | 13-10-001-03 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 126,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,06 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 | маш.-ч | 5,80 |
| **4** | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
|  | Композиция полимерная | кг | 396,69 |